**Brauseeinhebelmischer**

Einhebelmischer für Wandmontage, Bügelgriff

Mit S-Anschlüssen STOP/CHECK

Artikelnummer: **2539**

Ausschreibungstext

Brause-Einhebelmischer für Wandmontage.

Klassische Keramikkartusche Ø 40 mit voreingestellter Warmwasserbegrenzung.

Durchflussmenge reguliert auf 9 l/min.

Körper aus Messing verchromt und Betätigung mit Bügelgriff.

Brauseabgang G 1/2B mit integriertem Rückflussverhinderer.

Mischbatterie mit S-Anschlüssen STOP/CHECK G 1/2B x G 3/4B.

Einhebelmischer besonders geeignet für Gesundheitseinrichtungen, Seniorenheime, Krankenhäuser und Kliniken.

Brausearmatur geeignet für bewegungseingeschränkte Personen.

Mischbatterie mit 30 Jahren Garantie.