**TEMPOSOFT 2 doucheset**

Zelfsluitend

Inbouw, ROUND douchekop, kraan

Referentie: **749429**

 Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor inbouw:

Zelfsluitende kraan TEMPOSOFT 2 M1/2" voor toevoer van gemengd water.

Installatie ingebouwd in de muur.

Rozet in RVS 304 glanzend gepolijst Ø 130.

Regelbare aanspanafstand van rozet tussen 1 en 5 mm.

Soepele bediening.

Zelfsluiting na ~30 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

Verchroomde, vandaalbestendige en kalkwerende hoofddouche ROUND met automatische debietregeling.

Lichaam en douchekop in verchroomd massief messing.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.

Gezien dit model niet is uitgerust met een waterdichte inbouwkast, dient de installateur de waterdichtheid van de inbouwruimte te verzekeren en er ook voor te zorgen dat bij condensatie of een eventueel lek het water uit de inbouwruimte kan weglopen (zie handleiding).