**Robinet de lavabo instantané MONOFOOT**

Commande au pied

Montage au sol , Ecrou collet battu

Référence: **736001**

Descriptif CCTP

Robinet instantané de lavabo à commande au pied :

Fermeture automatique instantanée.

Pédale rabattable pour faciliter le nettoyage du sol.

Hauteur de pédale réglable.

Fixation par 4 vis.

Alimentation en eau froide ou eau mitigée.

Montage au sol avec écrou collet battu Ø 14.

Garantie 30 ans.