**Mechanische mengkraan voor spoeltafel of scrub**

Hoge ééngats ééngreepsmengkraan met keramisch binnenwerk

Mengkraan met draaibare demonteerbare rvs uitloop

Referentie: **2870T3**

 Beschrijving voor bestektekst

Mechanische spoeltafelmengkraan op blad.

Eéngats ééngreepsmengkraan met hoge draaibare uitloop H.320 mm.

Mengkraan geleverd met 2 demonteerbare uitlopen in rvs.

Keramisch binnenwerk Ø 35 met vooraf ingestelde temperatuurbegrenzing.

Lichaam en uitloop met gladde binnenkant (beperkt bacterievorming).

Een thermische spoeling is eenvoudig uit te voeren zonder demonteren van de greep en zonder afsluiten van de koud watertoevoer.

Debiet beperkt op 9 l/min bij 3 bar.

Bediening zonder manueel contact, met hygiënische hendel L.185 mm.

Lichaam en voet in verchroomd messing.

Flexibles PEX F3/8".

Verstevigde bevestiging met 2 rvs draadstangen.

Mengkraan uitermate geschikt voor zorginstellingen, ziekenhuizen en klinieken.

Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit.

Mengkraan NF M (Medische omgeving) gecertificeerd.

Mengkraan met 30 jaar garantie.