**Combi Wastafel/Uitgietbak staand model**

RVS 304 mat gepolijst

Met kraangat Ø 35 rechts

Referentie: **180140**

 Beschrijving voor bestektekst

Staande Combi Wastafel/Uitgietbak.

Bacteriostatisch RVS 304. Mat gepolijste afwerking. Dikte RVS: 1 mm.

Glad oppervlak voor een eenvoudige reiniging.

Regelbare hoogte tot 25 mm.

Gemakkelijk onderhoud: inspectieluik vooraan.

Met kraangat Ø 35 rechts.

Geleverd met afvoer 1" 1/4 voor wastafel en 1"1/2 voor de uitgietbak.

Zonder overloop.

Scharnierende rvs rooster voor het dragen van een emmer.

CE markering. Conform de norm EN 14688.

Gewicht: 22 kg.

30 jaar garantie.

[Oude referentie: 0710140000]