**Misturadora de banca termostática sequencial SECURITHERM**

Misturadora termostática monofuro sequencial H.160 L.140

Torneiras de segurança e alavanca Higiene L.146

Referência: **H9620**

Info Prescrição

Misturadora de banca termostática SECURITHERM.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Misturadora monofuro com bica curva H.160 L.140 equipada com um quebra-jatos higiénico sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático no caso de corte de água fria ou água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Não existe risco de intercomunicação entre a água quente e a água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura bloqueado a 40°C.

Possibilidade de realizar choque térmico e químico.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8" ffornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.

Modelo disponível na versão com tubos de cobre.