**Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOFLUX 3 WC**

Voor zelfsluitende WC kranen - Set 1/2

Inbouw, moduleerbaar, waterdicht

Referentie: **763BOX**

Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos, set 1/2 :

Spoelsysteem zonder reservoir: direct aangesloten op het waternet.

Geschikt voor zelfsluitende WC kranen.

Kraag met dichtingsring.

Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).

Aansluitbaar op standaard toevoerleidingen of "pijp in pijp".

Stopkraan en debietregeling, filter en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.

veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelig onderdeel.

Uitgang met dichting voor PVC buis Ø26/32.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referentie 763000, 763040, 763041of 763030.