**TEMPOFIX 3 zelfdragend voorwandsysteem voor toilet**

Voor TEMPOMATIC elektronische kraan op netspanning - Afvoer Ø90

Zelfdragend, voor wand van 10 tot 120 mm

Referentie: **564005BE**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfdragend voorwandsysteem voor hangtoilet, set 1/2:

Voorwandsysteem in zwart geëpoxeerd staal:

- Met brede voeten voor op draagvloer.

- Chassishoogte regelbaar tussen 0 en 200 mm (met etiket op 1 m).

- Voor wanden tussen 10 en 120 mm.

- Spoelpijp Ø 32 met toevoerdichting Ø 55.

- Afvoerbuis in ABS met afvoermof in PE100 Ø 90 met dichtingsring, met twee regelpunten.

Waterdichte inbouwdoos: voor spoelsysteem zonder reservoir dankzij directe aansluiting op het waternet.

- Voor elektronische toiletkranen met dubbele bediening.

- Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.

- Luchtsnuiver ingebouwd in de inbouwdoos.

- Geïntegreerde stopkraan en debietregeling.

Voorgemonteerd geleverd.

Conform de norm NF D12-208.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaten referenties 464000 of 465000.