**BINOPTIC MIX 2 elektronische wastafelmengkraan**

Netspanning, inbouw, stopkranen, L.240

Uitloop met gladde binnenkant, mat gepolijst

Referentie: **484000**

 Beschrijving voor bestektekst

Elektronische wastafelmengkraan voor inbouw, mat gepolijst:

Stroomtoevoer op netspanning 230/6 V.

Antistagnatie elektroventiel en elektronische module geïntegreerd in het kraanlichaam.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen 1,4 en 6 l/min.

Kalkwerende perlator.

Periodieke spoeling (~60 seconden elke 24 h na laatste gebruik).

Muurkranen in rvs.

Aanwezigheidsdetectie, geoptimaliseerd aan het uiteinde van de uitloop.

Antiblokkeerveiligheid in stromende toestand.

Uitloop met gladde binnenkant en beperkte hoeveelheid water (beperkt bacterievorming).

Temperatuurregeling op de zijkant met regelbare termaperatuurbegrenzing.

Handmatige instelling van de detectieafstand, de periodieke spoeling en de uitvoering van een thermische spoeling.

Geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

30 jaar garantie.