**Be-Line® haakse steungreep voor 2 muren, zwart**

Mat zwart geëpoxeerd aluminium

Ø 35 met ergonomische platte voorzijde

Referentie: **511941BK**

 Beschrijving voor bestektekst

Be-Line® haakse steungreep voor 2 muren Ø 35 voor WC, douche of bad.

Kan gebruikt worden als steun en greep om recht te blijven staan, geschikt voor personen met beperkte mobiliteit.

Beveiligt en vergemakkelijkt het instappen en het verplaatsen in de douche,

vergemakkelijkt het in- en uitstappen van het bad.

In geval van een toilet met inbouwreservoir of een direct spoelsysteem zonder reservoir, vergemakkelijkt deze greep het verplaatsen van een persoon van een rolstoel naar het toilet.

Aluminium buis, dikte: 3 mm. Muurbevestiging in massief aluminium.

Rond profiel Ø 35 met een platte antiroterende en ergonomische voorzijde voor een optimale grip.

Afwerking in mat zwart geëpoxeerd aluminium waardoor een visueel contrast met lichtgekleurde muren mogelijk is.

Homogeen oppervlak voor vereenvoudigd onderhoud en hygiëne.

Greep op 38 mm afstand van de muur: minimale plaatsinname en verhindert het uitschuiven van de voorarm tussen de muur en de greep om het risico op breuken bij een val te voorkomen.

Haakse steungreep met verborgen bevestigingen.

Geleverd met rvs schroeven Ø 8 x 70 mm voor bevestiging in beton.

Antibacteriële behandeling: optimale bescherming tegen bacteriegroei.

Afmetingen: 695 x 695 mm.

Getest op meer dan 200 kg. Maximale aanbevolen belasting: 135 kg.

30 jaar garantie op greep. CE markering.