**TEMPOSTOP 3 zelfsluitende wastafelkraan**

Verstevigde bevestiging

Referentie: **703000**

Beschrijving voor bestektekst

Wastafelkraan met drukknop op blad:

Zelfsluitend ~7 seconden.

Debiet ingesteld op 3 l/min bij 3 bar, aanpasbaar tussen1,4 tot 6 l/min.

Vandaalbestendige kalkwerende straalbreker.

Lichaam in messing verchroomd M1/2".

Bevestiging met contramoer.

30 jaar garantie.