**TEMPOSTOP zelfsluitende douchekraan set, dubbele bediening**

Zelfsluitend, antiblokkeersysteem (AB)

Door-de-muur bevestiging 200 mm, AB, 2 bedieningen

Referentie: **747210**

Beschrijving voor bestektekst

Zelfsluitende doucheset voor installatie in technische ruimte:

TEMPOSTOP zelfsluitende kraan M1/2".

Voor wand ≤ 220 mm.

Zelfsluiting na ~15 seconden.

Debiet 6 l/min bij 3 bar.

2 bedieningen: 1 drukknop voor gemengd water en 1 drukknop

voor koud water.

Verchroomde, vandaalbestendige ROUND douchekop, met automatische debietregeling.

Drukknop in verchroomd metaal.

Verborgen bevestiging en anti-rotatiepen.

Inkortbare draadstangen.

Antiblokkeerveiligheid AB: het water loopt enkel als de drukknop niet ingedrukt blijft.

30 jaar garantie.