**Inbouwdoos TEMPOMATIC 4 douche**

Batterijen, set 1/2

Voor inbouw, waterdicht

Referentie: **443PBOX**

 Beschrijving voor bestektekst

Waterdichte inbouwdoos voor TEMPOMATIC 4 douche, set 1/2:

Kraag met dichtingsring.

Hydraulische aansluiting langs de buitenkant en onderhoud langs de voorkant.

Moduleerbare installatie (rails, volle muur, paneel).

Geschikt voor muren van 10 tot 120 mm (rekening houdend met de minimum inbouwdiepte van 93 mm).

Stopkraan en debietregeling, filter, terugslagklep en elektroventiel geïntegreerd en toegankelijk langs de voorkant.

Levering in 2 sets: veilige spoeling van het waternet, zonder gevoelige onderdelen.

30 jaar garantie.

Te bestellen met de bedieningsplaat referentie 443218.