**Vloerhevel**

Voor zachte vloerbekleding of vinyl

Ø 114

Referentie: **683002DE**

 Beschrijving voor bestektekst

Vloerhevel met regelbare hoogte voor zachte vloerbekleding of vinyl:

Genormaliseerd debiet van 36 l/min.

Waterslot 50 mm.

Rooster in glanzend gepolijst rvs Ø 114.

Horizontale uitgang (met aansluitbocht Ø 50) geïntegreerd in de hoogte van de hevel (besparing in totale hoogte en richtbaar in alle richtingen).

Geïntegreerde dichtingskraag voor het plaatsen van een isolerend membraan.

Temperatuurbestendig: voortdurend 60°C, bij pieken 85°C.

Klok met greep: gemakkelijke grip en onderhoud.

PVC lichaam zonder oneffenheden (geen vuilresten).

Vuurbestendig (volgens de Amerikaanse norm UL94).

Hoogte 110 mm, met regelbaar verhoogstuk tot 85 mm.

Rooster te bevestigen met 2 rvs schroeven.

30 jaar garantie.