**Handdoekverdeler muurmodel voor 750 eenheden**

Voor gestapelde handdoekjes

RVS 304 glanzend gepolijst

Referentie: **6601**

 Beschrijving voor bestektekst

Handdoekdispenser muurmodel.

Afwerking in bacteriostatisch RVS 304 glanzend gepolijst.

Papierhouder met slot en standaard DELABIE sleutel.

Niveaucontrole.

Inhoud: 750 eenheden.

Dikte rvs: 1 mm.

Afmetingen: 120 x 275 x 450 mm.

Het is mogelijk afzonderlijk een stapel van 180 gestapelde handdoekjes te bestellen (ref. 6606).

Afmetingen handdoekjes: open formaat 230 x 250 mm, opgevouwen formaat 115 x 250 mm.

Handdoekverdeler met 30 jaar garantie.