**Tablette porte-savon pour barre de douche, blanc**

Référence: **511922W**

Descriptif CCTP

Tablette porte-savon blanche pour barre de douche.

Se pose contre le mur, sur la barre.

Blocage antivol.

Tablette de douche porte-savon design pour barre de maintien Be-Line® et Nylon Clean.

Traitement antibactérien : protection optimale contre le développement bactérien.

Adaptée pour recevoir un gel douche ou un savon.

2 crochets porte-gants.

Garantie 30 ans.